**RIDER TÉCNICO**

**INPUT LIST:**

|  |  |
| --- | --- |
| **01** | BUMBO |
| **02** | CAIXA |
| **03** | CHIMBAL |
| **04** | TOM 1 |
| **05** | TOM 2 |
| **06** | SURDO |
| **07** | OVER L |
| **08** | OVER R |
| **09** | BATERIA (DIRECTBOX) |
| **10** | CONTRABAIXO (DIRECTBOX) |
| **11** | GUITARRA (MIC SM57) |
| **12** | VIOLÃO (DIRECT BOX) |
| **13** | TECLADO (2 DIRECT BOX) |
| **14** | TROMPETE (MIC SM58) |
| **15** | OVER 1 – PERCUSSÃO (MIC SM81) |
| **16** | OVER 2 – PERCUSSÃO (MIC SM81) |
| **17** | SURDO – PERCUSSÃO (BETA 52A) |
| **18** | PANDEIRO - PERCUSSÃO (DIRECT BOX) |
| **19** | VOZ 1 (MIC SM58) |
| **20** | VOZ 2 (MIC SM58) |
| **21** | VOZ 3 (MIC SM58) |
| **22** | VOZ 4 (MIC SM58) |

**OUTPUT LIST:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Violão / Ukelele/ Voz 1** | 2 (dois) monitores |
| **Baixo** / **Voz 2** | 1 (um) monitor |
| **Guitarra** | 1 (um) monitor |
| **Bateria** | 2 (dois) monitores |
| **Teclado/ Voz 3** | 1 (um) monitor |
| **Percussão** | 1 (um) monitor |
| **Trompete/Voz 4** | 1 (um) monitor |
| **Palco** | Side L |
| **Palco** | Side R |

**BACKLINE:**

* **1 (um) Amplificador de Guitarra:** Vox AC30, Fender Twin Reverb ou Fender Frontman 212r Deluxe.
* **1 (um) Amplificador de Baixo:** Hartke ou Stanner.
* **1 (uma) Bateria completa:** Yamaha, Pearl ou Gretsch; **ou corpo de bateria contendo Bumbo, Surdo, 2 (dois) tons, máquina de Hi-Hat e estantes de pratos.**
* **4 (quatro) Direct Boxes para violão, contrabaixo, bateria e pandeiro**;
* **4 (quatro) microfones para voz com direct box**;
* **3 (três) estantes para instrumentos**;
* **Iluminação**.

***OBS: 4 (quatro) pontos de energia 110/220v para utilização de pedais e bateria/PAD (ver mapa de palco).***

**CONTATOS:**

**Bruno Biú** – (85) 9991-4843 [Claro]

**Rodrigo Ildefonso** – (85) 99667-9397 [Tim]

**Eduardo Lopes** – (85) 99622-5599 (Vivo)

[bandacasamare@gmail.com](mailto:bandacasamare@gmail.com)

**MAPA DE PALCO**

